
**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Είσοδος/Έξοδος:** 1/2" **Ύψος ανταλλακτικών φίλτρων:** 10"  
**Μέγιστη πίεση λειτουργίας:** 8 bar (116 psi)  
**Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:**45°C (113°F)  
**Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας:** 4°C (39,2°F)  
 **Είναι κατασκευασμένο απο μη τοξικά υλικά, κατάλληλα για πόσιμο νερό:  
Κεφαλή:**Ενισχυμένο πολυπροπυλένιο **Γυάλα:**PET **Φλάντζα:**EPDM **Βαλβίδας εξαέρωσης:** Ανοξείδωτο ατσάλι,**Φλάντζα:** EPDM **Σπειρώματα εισόδου/εξόδου:** Ορείχαλκος CW 617 N  
  
**Διαστάσεις mm (A x B x C):** 325 x 228 x 107